{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价单","index":0,"n_rows":59,"n_cols":12,"rows_kept":59,"merged":[[0,0,0,11],[54,1,54,2],[55,0,55,11],[56,0,58,2],[56,4,56,5],[56,8,56,11],[57,4,58,5],[57,8,57,11],[58,8,58,11]]}
["报价单：TGJA-WZ-2025-40"]
["序号","物料描述","型号规格","材质","单位","数量","*单价  （元）","*合价 （元）","*税率","*到货日期","子项","备注"]
[1,"镀锌钢板","4*1250*2500*17块","Q235B  ","吨",1.621,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","国内一线钢厂生产、国标、按31.4kg/㎡理算交货、镀锌含量80g/㎡"]
[2,"普板","5*1510*6000","Q235B  ","吨",0.352,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","国内一线钢厂生产、国标、理算"]
[3,"普板","6*1510*6000","Q235B  ","吨",1.28,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","国内一线钢厂生产、国标、理算"]
[4,"普板","14*2000*L","Q235B  ","吨",6.502,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","国内一线钢厂生产、国标四切边出厂平板、理算"]
[5,"普板","25*2000*L","Q235B  ","吨",{"$f":"21.867-10.2","v":11.667},{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","国内一线钢厂生产、国标四切边出厂平板、理算"]
[6,"低合金钢板","5*1510*6000","Q355B","吨",2.845,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","国内一线钢厂生产、国标、理算"]
[7,"低合金钢板","10*1510*6000","Q355B","吨",9.246,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","国内一线钢厂生产、国标、理算"]
[8,"低合金钢板","25*2200或2500*L","Q355B","吨",7.754,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","国内一线钢厂生产、国标四切边出厂平板、理算"]
[9,"低合金钢板","30*2000*L","Q355B","吨",15.182,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","国内一线钢厂生产、国标四切边出厂平板、理算"]
[10,"扁铁","3*100","Q235B  ","吨",0.805,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","国标、理算"]
[11,"槽钢","[10","Q235B  ","吨",0.54,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","国标、理算"]
[12,"槽钢","[20a","Q235B  ","吨",3.26,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、理算"]
[13,"槽钢","[22a","Q235B  ","吨",2.25,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","国标、理算"]
[14,"花纹钢板","3mm厚扁豆型","Q235B  ","吨",1.107,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","国标、按24.4kg/㎡理算交货"]
[15,"花纹钢板","4.5mm厚扁豆型","Q235B  ","吨",2.895,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","国标、按38.3kg/㎡理算交货"]
[16,"花纹钢板","6mm厚扁豆型","Q235B  ","吨",20.856,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","国标、按48.4kg/㎡理算交货"]
[17,"扁铁","5*50mm","Q235B  ","吨",0.412,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","国标、理算"]
[18,"成品H型钢","HM294*200*8*12","Q235B  ","吨",5.357,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、按55.8kg/m理算交货"]
[19,"成品H型钢","HM440*300*11*18","Q235B  ","吨",18.876,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、按121kg/m理算交货"]
[20,"成品H型钢","HM588*300*12*20","Q235B  ","吨",7.056,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、按147kg/m理算交货"]
[21,"成品H型钢","HN175*90*5*8","Q235B  ","吨",2.592,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、按18kg/m理算交货"]
[22,"成品H型钢","HN200*100*5.5*8","Q235B  ","吨",1.505,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、按20.9kg/m理算交货"]
[23,"成品H型钢","HN250*125*6*9","Q235B  ","吨",2.436,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、按29kg/m理算交货"]
[24,"成品H型钢","HN300*150*6.5*9","Q235B  ","吨",0.44,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、按36.7kg/m理算交货"]
[25,"成品H型钢","HN350*175*7*11","Q235B  ","吨",0.593,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、按49.4kg/m理算交货"]
[26,"成品H型钢","HN400*200*8*13","Q235B  ","吨",7.848,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、按65.4kg/m理算交货"]
[27,"成品H型钢","HN500*200*10*16","Q235B  ","吨",9.515,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、按88.1kg/m理算交货"]
[28,"成品H型钢","HW200*200*8*12","Q235B  ","吨",2.994,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、按49.9kg/m理算交货"]
[29,"角钢","L100*10","Q235B  ","吨",1.361,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、理算交货"]
[30,"角钢","L140*90*10","Q235B  ","吨",5.513,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","国标、理算交货"]
[31,"角钢","L63*5","Q235B  ","吨",0.203,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","国标、理算交货"]
[32,"角钢","L90*56*8","Q235B  ","吨",0.158,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","国标、理算交货"]
[33,"焊接钢管","φ48*3","Q235B  ","吨",2.397,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","国标、理算交货"]
[34,"工字钢","工32a","Q235B  ","吨",0.977,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","国标、理算交货"]
[35,"工字钢","工40a","Q235B  ","吨",0.72,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","国标、理算交货"]
[36,"镀锌圆钢","φ12","Q235B","吨",1.582,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","国标、按0.888kg/m理算交货、镀锌含量80g/㎡"]
[37,"低合金槽钢","[14a","Q355B  ","吨",0.349,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、理算交货"]
[38,"低合金槽钢","[20a","Q355B  ","吨",2.037,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、理算交货"]
[39,"低合金槽钢","[22a","Q355B  ","吨",1.35,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、理算交货"]
[40,"低合金槽钢","[25a","Q355B  ","吨",0.493,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、理算交货"]
[41,"成品H型钢","HM294*200*8*12","Q355B  ","吨",3.348,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、按55.8kg/m理算交货"]
[42,"成品H型钢","HN200*100*5.5*8","Q355B  ","吨",0.752,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、按20.9kg/m理算交货"]
[43,"成品H型钢","HN250*125*6*9","Q355B  ","吨",0.447,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、按20.10kg/m理算交货"]
[44,"成品H型钢","HN400*200*8*13","Q355B  ","吨",8.633,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、按65.4kg/m理算交货"]
[45,"成品H型钢","HN600*200*11*17","Q355B  ","吨",2.482,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、按103.4kg/m理算交货"]
[46,"成品H型钢","HN700*300*13*24","Q355B  ","吨",8.726,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、按181.8kg/m理算交货"]
[47,"成品H型钢","HW200*200*8*12","Q355B  ","吨",4.192,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、按49.9kg/m理算交货"]
[48,"成品H型钢","HW250*250*9*14","Q355B  ","吨",3.446,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、按71.8kg/m理算交货"]
[49,"成品H型钢","HW350*350*12*19","Q355B  ","吨",3.24,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、按135kg/m理算交货"]
[50,"成品H型钢","HW400*400*13*21","Q355B  ","吨",10.32,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、按172kg/m理算交货"]
[51,"工字钢","工16a","Q355B  ","吨",2.585,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、理算交货"]
[52,"工字钢","工22a","Q355B  ","吨",0.298,{"$nulls":4},"钢构公司-龙桥矿业粉矿干选节能改造钢结构工程","马钢、国标、理算交货"]
[53,"合计（总价）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F3:F54)","v":213.395}]
["说明\n1、带*号为必填项；\n2、报价为含税含运费价、设计安装费用，送货至安徽省铜陵市钢构公司仓库；\n3、除签名外要求一律打印，手写无效 ；\n4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ；\n5、评审结果以合理低价成交并签订购销合同，未成交单位将不另行通知。\n6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。                                                                                                                     7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。                                                                              8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）；\n9、合同签订后，货到验收合格，发票入账后次月支付50%，余款后三个月内付清（需接受一半6个月内的电子承兑）。货款以对公转账方式支付至乙方对公账户，超过合同约定数量供货的，非合同买方签订人授权许可的，一律不予结算。"]
["供应商单位（公章）",{"$nulls":7},"法定代表人或授权代理人："]
[{"$nulls":8},"电话："]
[{"$nulls":8},"邮箱："]